Программа позволяет настроить набор атрибутов смарт у ssd на контроллерах Phison PS3105/PS3108/PS3109/PS3110.

Определение типа контроллера производится по версии прошивки. В случае нестандартного вида версии (например у apacer) работать не будет.

запуск, например:
phison_upd_smart 1 default.cfg
	1 - номер диска (см. управление дисками)
	default.cfg - файл со списком атрибутовю

В комплекте несколько готовых файлов, можно формировать произвольный набор:
default.cfg		стандартный набор от phison
kingston_s8.cfg		kingston v310
kingston_s10.cfg	kingston savage/kc400
corsair_s10.cfg		corsair neutron xt
ocz_s10.cfg		ocz trion100/150
ext_s9.cfg		практически все атрибуты для S9

Формат файла - в первой строке перечисление атрибутов в десятичнои (например 241) или 16ричном (например 0xF1) виде, разделенных пробелами.
допустимо не более 30 атрибутов (ограничение наложенное стандартом ata/atapi), остальные будут отброшены.
Например:
---
0x1 0x9 0x0C 0xA8 0xAA 0xAD 0xC0 0xC2 0xDA 0xE7 0xF1
---

Списки известных атрибутов с описаниями для разных контроллеров, согласно phison toolbox (на самом деле их немного больше):
s8_list.txt
s9_list.txt
s10_list.txt

Системные требования - Windows XP/SP2 и выше, возможно использование x86 и x64 версий. Можно использовать Windows PE основанные на этих же версиях. Требуется запуск с правами администратора (под системами Vista/выше производится запрос на получение прав).
Диск должен быть подключен к SATA контроллеру (подключение через usb/firewire не поддерживается), поддерживается работа со стандартными драйверами IDE и AHCI от Microsoft, Intel RST. Работоспособность с другими драйверами не проверялась. Наверняка не будет работать с драйверами контроллеров из раздела "SCSI and RAID controllers".

Для контроллеров PS3105/PS3108 результат применяется сразу, для PS3109/PS3110 - после выключения/включения питания.