该程序用于恢复Phison 3110(S10)控制器SSD的功能，例如Smartbuy Ignition4，这些SSD在使用Phison Toolbox各版本进行固件更新失败后无法正常工作。
此类受损磁盘的特征是型号名称为"PHISON SSD S10"，容量显示为0或2MB。
同时可能出现系统日志中大量的交换错误消息，以及连接磁盘时系统启动缓慢，甚至可能出现死机。
如果恢复成功，数据将被清除（不过数据可能本来就已丢失）。

系统要求 - Windows XP/SP2及以上版本，支持x86和x64版本。也可以使用基于这些版本的Windows PE。需要以管理员权限运行。
为了运行该程序，系统需要能够识别磁盘。最稳定的配置是SATA模式的磁盘控制器驱动程序"标准双通道PCI IDE"，该程序也可以与其他驱动程序（如标准AHCI或Intel RST）一起工作，但使用这些驱动程序时系统成功启动和识别问题磁盘的概率较低。未测试与其他制造商的控制器驱动程序的兼容性。肯定无法与"SCSI和RAID控制器"部分的驱动程序一起工作。
也可以通过某些usb-sata桥接器工作，例如asmedia asm105x/115x、jmicron jm[s]20329/539/578、initio inic1608和其他一些桥接器。

运行该程序需要指定系统中磁盘的编号作为参数，可以在"计算机管理"->"磁盘管理"控制台中查看。也可以不带参数运行，然后按照程序提示输入磁盘编号。
例如：
repairS10 2

如果成功通过检查，程序将请求操作确认，需要按"Y"和"Enter"确认，按任何其他键拒绝。
操作成功完成后，需要重新启动计算机（或SSD的电源）。


